==========================================================================
    TM-T82II Utility

    Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
==========================================================================


1. 概述
  TM-T82II Utility是TM-T82II打印机专用的实用工具，用于检查和配置TM-T82II的参数。

1.1 支持的操作系统
    Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit)
    Windows Vista SP2 (32 bit / 64 bit)
    Windows XP SP3 (32 bit)
    Windows 2000 SP4
    Windows Server 2008 R2 SP1
    Windows Server 2008 SP2 (32 bit / 64 bit)
    Windows Embedded Standard 7 (32 bit / 64 bit)
    Windows Embedded POSReady 7
    Windows Embedded POSReady 2009
    Windows Embedded for Point of Service 1.1 SP3


2. 安装
    执行“TM-T82IIUtility100.exe”。按照屏幕上的指示安装TM-T82II Utility。


3. 卸载
    选择[开始] - [控制面板] - [卸载程序] - [EPSON TM-T82II Utility]。单击“卸载”。


4. 限制
  1) 在Windows 2000中，不支持TM-T82II使用打印机类USB。请使用供应商类。

  2) 当打印机与USB连接，不支持混合环境的供应商类别和打印机类。

  3) 当添加带有以太网端口的打印机时，如果无法找到从属IP地址，请直接指定IP地址。

  4) 打印机状态显示可能不正确，这取决于安装的接口或驱动程序[t1]。

  5) 在更改打印机的设置并执行“测试打印”之前，请确认打印机状态为可打印。

  6) 在未安装Advanced Printer Driver、OPOS、OPOS for .NET或JavaPOS的环境中，“备份/恢复”被禁用。

  7) 无法将保存的设置恢复至所安装字体有异的打印机。

  8) 如果是串行接口，仅当在“通知电源开启[t2]”可用时才能自动恢复设置。

  9) 在Windows Embedded Standard 7、Windows Embedded POSReady 2009中，TM-T82II Utility的弹出信息可能不会显示操作系统的限制。有关详细信息，请参阅Microsoft网站。
     <http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/bb521317(v=WinEmbedded.51).aspx>

 10) 不能打印联票
     确认如下所示的设置。
     - 所设定的联票图像一览
       如果没有打勾，请在打勾后再设置。
     - ［启用］
       如果没有打勾，请在打勾后再设置。

 11) 不能用所设置的关键字打印联票
     请确认如下所示的设置。
     - 请确认是否可在关键字设置以外进行打印。
     - 请再次确认关键字设定。
     - 使用 APD 时，请确认是否设置为图形。
       1. 从 APD 的打印设置中选择 ［文件设置］。
       2. 确认 ［作为图形图像打印所有文本］设为 ［否］。
     - 使用 APD 时，请确认打印数据是否基于设备字体。
       使用 TrueType 字体时，不能进行关键字搜索。
     - 如果 APD 设为设备字体，将 TrueType 字体插入设备字体。
       1. 从 APD 的打印设置中选择 ［打印设置］。
       2. 将 ［TrueType 字体替换］设置为 ［替代］。
       3. 从 ［高级设置］中设置 ［设备字体名］并勾选 ［全部替换］。

结束。
